Счётчик газа объёмный диафрагменный Тепловодохран Пульсар G1,6, левый: технические характеристики

* БрендТепловодохран
* Направления потокалевый
* Термокоррекциябез термокоррекции
* Атмосферное давление84-106.7 кПа
* Интерфейсбез интерфейса
* БрендТепловодохран
* Относительная влажность воздухадо 95%
* Температура рабочей средыот -40 до +60°С
* Вид счетчикамеханический
* Высота, мм224
* Ширина, мм205
* Длина, мм167
* Максимальный расход, м3/ч2.5 м3/час
* Минимальный расход, м3/ч0.016 м3/час
* Номинальный расход, м3/ч1.6 м3/час
* Порог чувствительности, м3/ч0.0032 м3/час
* Присоединительная резьбаG1 1/4
* ТипоразмерG1.6